Link Program

1. Sensor Suhu DS18B20  
   <https://tutorkeren.com/artikel/tutorial-menggunakan-sensor-suhu-ds18b20-pada-arduino.htm>

Library : OneWire dan DallasTemperature

Tipe : Analog

1. Ultrasonik JSN-SR04T (Semi Waterproof)

<https://cncstorebandunggo.blogspot.com/2019/04/perbandingan-sensor-ultrasonic-hc-sr04.html>

Range : 30-600 cm

1. Sensor kelembaban Capasitive SEN 0193

Tipe : Analog